BOOM LIFT INSPECTION CHECKLIST

DATE: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

OPERATOR NAME: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

VEH/EQUIP TYPE: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

VEH/EQUIP NUMBER: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| Visual Inspection |  |  |  |  |  |  |  |
| Overall vehicle Condition |  |  |  |  |  |  |  |
| Operator’s manual |  |  |  |  |  |  |  |
| All Lights Working |  |  |  |  |  |  |  |
| Tire, Wheels, Rims |  |  |  |  |  |  |  |
| Basket/Platform |  |  |  |  |  |  |  |
| Basket Door/Gate/Latch |  |  |  |  |  |  |  |
| Boom Condition |  |  |  |  |  |  |  |
| Hydraulic Lines |  |  |  |  |  |  |  |
| Wires |  |  |  |  |  |  |  |
| Fluids (Check Leakage Points) |  |  |  |  |  |  |  |
| Engine Oil |  |  |  |  |  |  |  |
| Fuel |  |  |  |  |  |  |  |
| Hydraulic Fluid |  |  |  |  |  |  |  |
| Coolant |  |  |  |  |  |  |  |
| Vehicle/Equipment operations |  |  |  |  |  |  |  |
| Starter |  |  |  |  |  |  |  |
| Ground Controls |  |  |  |  |  |  |  |
| Generator |  |  |  |  |  |  |  |
| Hour Meter |  |  |  |  |  |  |  |
| Batteries |  |  |  |  |  |  |  |
| Audible Movement Warning Device |  |  |  |  |  |  |  |
| Parking Brake |  |  |  |  |  |  |  |
| Steering |  |  |  |  |  |  |  |
| Transmission |  |  |  |  |  |  |  |
| Mast Lift Up/Down |  |  |  |  |  |  |  |
| Basket Tilt |  |  |  |  |  |  |  |
| Basket Rotation |  |  |  |  |  |  |  |
| Joystick(s), Controls, Switches, Levers |  |  |  |  |  |  |  |
| Other (Explain) |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipment appears to be in safe working condition (Please Initial Daily) |  |  |  |  |  |  |  |
| List any maintenance needed: | | | | | | | |

Code: X = Deficiency NA = not Applicable OK = Check Mark

LISTA DE INSPECCIÓN DE MANLIFT

FECHA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NOMBRE DE OPERADOR : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

TYPO DE VEH/EQUIP : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NUMERO DE VEH/EQUIP : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lunes | Martes | Mierc. | Jueves | Viernes | Sabado | Domin. |
| Inspección Visual |  |  |  |  |  |  |  |
| Condición general del vehículo |  |  |  |  |  |  |  |
| Manual del operador |  |  |  |  |  |  |  |
| Todas las luces funcionan |  |  |  |  |  |  |  |
| Neumáticos, ruedas y llantas |  |  |  |  |  |  |  |
| Canastilla/Plataforma |  |  |  |  |  |  |  |
| Puerta/Puerta de acceso/Pestillo de la canastilla |  |  |  |  |  |  |  |
| Condición del brazo |  |  |  |  |  |  |  |
| Líneas hidráulicas |  |  |  |  |  |  |  |
| Cables eléctricos |  |  |  |  |  |  |  |
| Fluidos (Revisar puntos de fuga) |  |  |  |  |  |  |  |
| Aceite del motor |  |  |  |  |  |  |  |
| Combustible |  |  |  |  |  |  |  |
| Fluido hidráulico |  |  |  |  |  |  |  |
| Refrigerante |  |  |  |  |  |  |  |
| Operaciones del vehículo/equipo |  |  |  |  |  |  |  |
| Arranque |  |  |  |  |  |  |  |
| Controles en tierra |  |  |  |  |  |  |  |
| Generador |  |  |  |  |  |  |  |
| Horómetro |  |  |  |  |  |  |  |
| Baterías |  |  |  |  |  |  |  |
| Dispositivo de advertencia audible de movimiento |  |  |  |  |  |  |  |
| Freno de estacionamiento |  |  |  |  |  |  |  |
| Dirección |  |  |  |  |  |  |  |
| Transmisión |  |  |  |  |  |  |  |
| Elevación del mástil (Arriba/Abajo) |  |  |  |  |  |  |  |
| Inclinación de la canastilla |  |  |  |  |  |  |  |
| Rotación de la canastilla |  |  |  |  |  |  |  |
| Joystick(s), controles, interruptores, palancas |  |  |  |  |  |  |  |
| Otro (Explicar) |  |  |  |  |  |  |  |
| El equipo parece estar en condiciones seguras de operación (Iniciales diarias) |  |  |  |  |  |  |  |
| Mantenimiento necesario: | | | | | | | |

Codificacion: X = Deficiencia NA = No aplicable OK = Marca de verificacion