SCISSOR LIFT INSPECTION CHECKLIST

 DATE: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 OPERATOR NAME: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 VEH/EQUIP TYPE: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 VEH/EQUIP NUMBER: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| Visual Inspection |  |  |  |  |  |  |  |
| Overall vehicle Condition |  |  |  |  |  |  |  |
| Operator’s manual |  |  |  |  |  |  |  |
| All Lights Working |  |  |  |  |  |  |  |
| Tire, Wheels, Rims |  |  |  |  |  |  |  |
| Platform & Safety Rails |  |  |  |  |  |  |  |
| Safety Chain/Door Latch/Bar |  |  |  |  |  |  |  |
| Hydraulic Lines |  |  |  |  |  |  |  |
| Wires |  |  |  |  |  |  |  |
| Vehicle/Equipment operations |  |  |  |  |  |  |  |
| Voltage Gauge |  |  |  |  |  |  |  |
| Hour Meter |  |  |  |  |  |  |  |
| Batteries |  |  |  |  |  |  |  |
| Audible Movement Warning Device |  |  |  |  |  |  |  |
| Wheel locks engage |  |  |  |  |  |  |  |
| Steering |  |  |  |  |  |  |  |
| Platform Lift Up/Down |  |  |  |  |  |  |  |
| Other (Explain) |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipment appears to be in safe working condition (Please Initial Daily) |  |  |  |  |  |  |  |
| List any maintenance needed: |

Code: X = Deficiency NA = not Applicable OK = Check Mark

INSPECCION DE PLATAFORMA DE TIJERA

 FECHA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOMBRE DE OPERADOR : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 TYPO DE VEH/EQUIP : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NUMERO DE VEH/EQUIP : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lunes | Martes | Mierc. | Jueves | Viernes | Sabado | Domin. |
| Inspeccion Visual |  |  |  |  |  |  |  |
| Condición general del vehículo |  |  |  |  |  |  |  |
| Manual del operador |  |  |  |  |  |  |  |
| Todas las luces funcionan |  |  |  |  |  |  |  |
| Neumáticos, ruedas y llantas |  |  |  |  |  |  |  |
| Plataforma y barandillas de seguridad |  |  |  |  |  |  |  |
| Cadena de seguridad/Pestillo de puerta/Barra |  |  |  |  |  |  |  |
| Líneas hidráulicas |  |  |  |  |  |  |  |
| Cables eléctricos |  |  |  |  |  |  |  |
| Operaciones del vehículo/equipo |  |  |  |  |  |  |  |
| Medidor de voltaje |  |  |  |  |  |  |  |
| Horómetro |  |  |  |  |  |  |  |
| Baterías |  |  |  |  |  |  |  |
| Dispositivo de advertencia audible de movimiento |  |  |  |  |  |  |  |
| Bloqueo de ruedas activado |  |  |  |  |  |  |  |
| Manejo del vehículo |  |  |  |  |  |  |  |
| Elevación de la plataforma (Arriba/Abajo) |  |  |  |  |  |  |  |
| Otro (Explicar) |  |  |  |  |  |  |  |
| El equipo parece estar en condiciones seguras de operación (Iniciales diarias) |  |  |  |  |  |  |  |
| Mantenimiento necesario: |

Codificacion: X = Deficiencia NA = No aplicable OK = Marca de verificacion